**U3-D-CS云高清网络半球**

## **U3-DC-S**

## **产品特色**

* 满足公共安全监控的基本要求
* 支持1080P高清实时预览
* 支持H.265/H.264编解码协议
* 支持设备远程升级
* 支持DC12V和POE供电
* 支持直连慧店平台
* 支持ONVIF协议接入NVR

## **产品功能**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 功能 | | 详述 |
| 产品型号 | | U3-D-CS |
| 产品名称 | | 云摄像机 |
| 摄像机 | 传感器类型 | 1/2.9″CMOS |
| 最小照度 | 彩色：[0.1Lux,0Lux （红外灯开启）](mailto:0.01Lux@(F1.2,AGC%20ON),0Lux%20with%20IR；0.028 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR) |
| 快门 | 自动电子快门 |
| 镜头 | 2.8mm,4mm可选 |
| 镜头接口类型 | M12 |
| 日夜转换模式 | ICR红外滤片式 |
| 数字降噪 | 3D数字降噪 |
| 宽动态 | 支持 |
| 压缩标准 | 视频压缩标准 | H.265:Main Profile  H.264 |
| H.264:Baseline Profile / Main Profile |
| 视频压缩码率 | 128 Kbps~4Mbps |
| 图像 | 最大图像尺寸 | 1920 × 1080 |
| 帧率 | 60Hz: 15fps (1920 ×1080,720× 576) |
| 多码流 | 双码流 |
| 抗闪烁功能 | 支持 |
| 字幕设置 | 时间、日期显示，字幕可设置 |
| 移动侦测 | 支持 |
| 图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等通过客户端或者IE浏览器可调 |
| 接口 | 通讯接口 | 1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 |
| 电源接口 | 1个DC 12V接口 |
| 协议支持 | Onvif协议 | 支持 |
| 慧店功能 | 远程升级 | 支持 |
| 云存储 | 支持 |
| 远程接口参数设置 | 支持 |
| 其他 | 电源供应 | DC12V±10%/POE供电 |
| 红外照射距离 | EXIR 20-25米 |
| 工作环境 | 温度：-15~50度，湿度：小于90%（无凝结） |
| 功耗 | 4.0W MAX(IRC切换瞬间5.0瓦) |
| 尺寸(mm) | 65x87x109 |
| 重量 | 0.26kg |

## **产品尺寸(单位：mm)**

